


         ***configurazione Tasti *Laverda M400 Lci *Fendt 5275c PARALEVEL *MasseyF 7360 BETA PARALEVEL***




     Accendi                              key="KP_enter"

     Trincia                              key="Z"

     Modalita visualizzazione monitor	  key1="SX_ctrl" 

     Apri contenitore cereali             key1="KP_0"



		<!-- ML/AL-Level -- Livellamento Laterale -- >

      *Modalità strada ON                                 tasto : J
      Livellamento Off/uscita da modalita strada          tasto : K
      Livellamento manuale on                             tasto : L
      Autolivellamento on"                                tasto : M

      *P.S. Se non si esce dalla modalità "Strada" non si possono attivere le altre opzioni di livellamento.



		<!-- Tasti x modalità manuale -->

      Alza                   tasto : KP 7
      Abbassa                tasto : KP 4

      Trebbia SX             tasto : KP 8
      Trebbia DX             tasto : KP 9

      Barra SX               tasto : KP 5
      Barra DX               tasto : KP 4



		<!-- Apparato trebbiante -->

      Livellameno posteriore   OFF              Tasto KP +
      Livellameno posteriore   Manuale          Tasto KP -
      Livellameno posteriore   Automatico       Tasto KP *



		<!--Extra Lights>

      Frecce   KP 1-2-3
      Luci di lavoro            Tasto : KP Fine
      Luci posteriori           Tasto : KP Canc
      Luci Tubo cereale         Tasto : KP /
      Luci interna              Tasto : KP .



		<!--Movin Part-- Regolazione componeti extra >

      Selezione componete - Tasto : 6

	  >>Velocità Apparato trebbiante  >> sedile  >>  Specchietto dx >> Specchietto sx >>

      tasti di regolazioni : 5-t-y-u



                                      ***Buon divertimento***

                                            ***by***

                                            ***Gya***
 

 



